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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Слюдянка                                                       
От 13.05.2025 г  № 91-р
	О создании комиссии по проверке гидравлических испытаний и промывки систем внутренних трубопроводов отопления учреждений, подведомственных администрации Слюдянского муниципального района



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234; статьями  24, 47 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г № 303-П
1. Создать комиссию по проверке гидравлических испытаний и промывки систем внутренних трубопроводов отопления учреждений, подведомственных администрации Слюдянского муниципального района и утвердить ее состав, согласно Приложению № 1.
2. Определить Перечень потребителей тепловой энергии - объектов муниципальной собственности Слюдянского муниципального района, согласно Приложению № 2.
3. Утвердить Программу проведения гидравлических испытаний и промывки систем внутренних трубопроводов отопления учреждений, подведомственных администрации Слюдянского муниципального района, согласно Приложению № 3.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.
 Мэр Слюдянского муниципального  района                                           А.Г. Шульц                                                                                               
	Приложение № 1 

к распоряжению администрации Слюдянского муниципального 
района
от 13.05.2025 года № 91-р



Состав комиссии 
по проверке гидравлических испытаний и промывки систем внутренних трубопроводов отопления учреждений, подведомственных администрации Слюдянского муниципального  района
	Адамова С.Б.
	Председатель МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района»;


	Стаценская Л.В.
	Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Слюдянского муниципального района»;


	Козленко Т.В.
	И.о. председателя МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального  района»;


	Лисиченко С.Ю.


	Заместитель председателя МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального  района»;

	Куксина Л.В. 
	Начальник отдела инфраструктурного развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района;


	Устинов Д.А.
	   Главный инженер ООО «УКС» (по согласованию);


	Чернышев А. В.
	Заместитель директора МАУ «Центр специализированной пищевой продукции сервиса Слюдянского муниципального района» (по согласованию);



Примечание:

Руководители муниципальных учреждений и заведующий хозяйством (или зам. по АХЧ),  должностное  лицо, курирующее работу в данной области на уровне учреждения, принимают участие в работе комиссии.
Заместитель мэра 

Слюдянского муниципального района                        
                              С.Н. Иванкович 
	Приложение № 2 

к распоряжению администрации Слюдянского муниципального 

района

от 13.05.2025 года № 91-р



Перечень потребителей тепловой энергии (объекты, подведомственные администрации Слюдянского муниципального района)
Слюдянское городское поселение
1. Администрация  Слюдянского муниципального района;
2. Муниципальное казённое учреждение «Комитет финансов Слюдянского муниципального района»;
3. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района»;
4. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района».
Заместитель мэра 

Слюдянского муниципального района                        
                              С.Н. Иванкович 
Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

Слюдянского муниципального 

района

от 13.05.2025 года № 91-р
Программа проведения гидравлических испытаний и промывки систем 
внутренних трубопроводов отопления учреждений, подведомственных администрации
Слюдянского муниципального района

Промывка системы отопления – процесс промывки труб и трубопроводов отопительной системы различными методами, имеющий целью избавить внутренние стенки отопительной системы от образовавшейся в процессе эксплуатации накипи, состоящей из солей кальция, магния, натрия и других неметаллов, различных органических и неорганических продуктов.

Испытания внутренних систем отопления на плотность и прочность производятся с целью выявления ослабленных мест, вызванных коррозией металла трубопроводов, приборов отопления, качества сварных швов, резьбовых соединений и арматуры, до начала отопительного сезона. 

1. Порядок проведения гидропневмопромывки и опрессовки системы отопления

После окончания отопительного сезона все оборудование системы отопления должно быть промыто и испытано гидравлическим давлением согласно СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”, СНиП 3.05.03-85 “Тепловые сети”. Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ.





Перед гидравлическими испытаниями проводится промывка системы отопления.
Промывку систем отопления в период подготовки здания к зиме следует производить гидропневматическим способом. Допускается промывка хозяйственно-питьевой водой. Для гидропневмопромывки системы отопления используется компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения. Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть сняты. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа (6 кгс/см2). Скорости воды должны превышать расчетные скорости теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек. Гидропневмопромывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления.
2. Основные требования к проводимым испытаниям трубопровода
1. Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов; температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках.

2. Давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут.

3. В течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.

Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.


Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего оборудование испытывают повторно. Результаты испытаний оформляются актом.
После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена теплоносителем или водой.
















Заместитель мэра 

Слюдянского муниципального района                        
                              С.Н. Иванкович
